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  Son Güncelleme Tarihi: 30.03.2026
	Numune Türü
	Ürün Ana Standardı / İlgili Yönetmelik
	Numune Kabı
	Numune Miktarı
	Açıklama

	Atık Yağ
	Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği-

TS 900-1 EN ISO 3170
	250 mL’lik cam şişe
	250 mL
	Yönetmelik kapsamı dışında talep edilecek analizler için gerekli olan miktar için petrol@metu.edu.tr adresinden iletişime geçiniz.

	Askeri Yakıtlar-Türbin Yakıtları F-40 
	TS 4940
	1 L’lik, sızdırmaz kapaklı cam şişe
	1 Litre
	

	Baz Yağı
	TS 13369
	1 L’lik, sızdırmaz kapaklı cam veya plastik şişe
	1 Litre
	

	Benzin
	TS EN 228:2012+A1
	1 L’lik, sızdırmaz kapaklı cam şişe
	2 Litre 
	1. EPDK aracılığıyla gelen numunelerde şahit olarak saklanması için 1 şişe fazla getirilmesi gereklidir.

2. Buhar Basıncı analizi talep edildiğinde şişenin en az %80 doluluk oranında olması gereklidir.

	Biyodizel
	TS EN 14214:2012+A2
	1 L’lik, sızdırmaz kapaklı cam şişe
	2 Litre
	

	Biyogaz
	-
	8-10 bar basınçlı 150 cc ya da 500 cc’lik çelik tüp. Tüp bağlantı özelliği;  ¼ inç NPT Male olmalıdır.
	150 cc ya da 500 cc
	1. Belirtilen miktar komposizyon analizi içindir. 

2. Toplam kükürt analizi için 2. Tüpe alınmış numune gereklidir.

	Çözücü (Petrol Esaslı)
	TS 11412
	500 mL’lik, sızdırmaz kapaklı cam şişe
	500 mL
	

	Denizcilik Yakıtı (Petrol Esaslı Atıklardan Elde Edilen)
	TS 13350
	1 L’lik, sızdırmaz kapaklı koyu renkli cam şişe
	1 Litre
	

	Denizcilik Yakıtı
(Damıtık Denizcilik Yakıtları)
	TS ISO 8217
	1 L’lik, sızdırmaz kapaklı koyu renkli cam şişe
	2 Litre
	

	Denizcilik Yakıtı (Artık Denizcilik Yakıtları)
	TS ISO 8217
	500 mL’lik, sızdırmaz kapaklı koyu renkli cam şişe
	500 mL
	

	Doğal Gaz/Gaz
	-
	8-10 bar basınçlı 150 cc ya da 500 cc’lik çelik tüp. Tüp bağlantı özelliği;  ¼ inç NPT Male olmalıdır.
	150 cc ya da 500 cc
	1. Belirtilen miktar komposizyon analizi içindir. 

2. Toplam kükürt analizi için 2. Tüpe alınmış numune gereklidir. 
3. Dew Point analizi için 4-5 bar basınçlı 10 L’lik tüpte numune getirilmesi gerekmektedir. 

	Fuel Oil
	TS 2177
	1 L’lik, sızdırmaz kapaklı kavanoz ya da cam şişe
	1 Litre
	

	Gaz Yağı / Kerosen 
	TS 3355
	1 L’lik, sızdırmaz kapaklı cam şişe
	1 Litre
	

	Ham Bitkisel Yağ
	-
	Sızdırmaz kapaklı, cam veya plastik şişe
	-
	Gerekli numune miktarı talep edilecek analizler sonrasında bildirilecektir.

	Ham Petrol
	-
	Sızdırmaz kapaklı cam şişe
	- 
	Gerekli numune miktarı talep edilecek analizler sonrasında bildirilecektir.

	Jeotermal Su
	-
	Cam veya HDPE sızdırmaz kapaklı şişe 
	100 ml
	

	Kalıp Yağı
	TS 12153
	500/1000 mL’lik, sızdırmaz kapaklı cam veya plastik şişe
	500 mL-1000 mL
	.

	LPG (Otogaz)
	TS EN 589
	En az 4-5 bar basınçta, sızdırmaz, paslanmaz çelikten yapılmış 2 L’lik çelik tüp
	Tüp %80 doluluk oranında olmalıdır
	Deneyle Buhar Basıncı analizi için 2. Bir tüp numune getirilmesi gerekmektedir. 

	
	
	Kaçak yapmadığı ve numune alış ağzında analiz cihazlarına uygun parça ile birlikte 2’lik çelik standard tüp dışında numune getirildiğinde bu tüplerde kabul edilir.
	
	

	LPG (Karışım)
	TS 2178
	En az 4-5 bar basınçta, sızdırmaz, paslanmaz çelikten yapılmış 2 L’lik çelik tüp
	Tüp %80 doluluk oranında olmalıdır
	Deneyle Buhar Basıncı analizi için 2. Bir tüp numune getirilmesi gerekmektedir.

	
	
	Kaçak yapmadığı ve numune alış ağzında analiz cihazlarına uygun parça ile birlikte 2’lik çelik standard tüp dışında numune getirildiğinde bu tüplerde kabul edilir.
	
	

	Madeni Yağ
	-
	1 L’lik, sızdırmaz kapaklı cam veya plastik şişe
	1 Litre
	Analiz talebine göre numune miktarı arttırılabilir.

	Motorin
	TS EN 590:2013+A1
	1 L’lik, sızdırmaz kapaklı cam veya plastik şişe
	2 Litre 
	EPDK aracılığıyla gelen numunelerde şahit olarak saklanması için 1 şişe fazla getirilmesi gereklidir.

	Pirolitik Gaz
	TSE K 213
	1-2 bar basınçlı 150 cc ya da 500 cc’lik çelik tüp. 500 cc’den büyük hacimli çelik tüplerde getirilen numunelerde kabul edilir.
Tüp Bağlantı özelliği;  ¼ inç NPT Male
	150 cc ya da 500 cc 
	1. Belirtilen miktar komposizyon analizi içindir. 

2. Toplam kükürt analizi için 2. Tüp gereklidir.

	Tiner (Selülozik)
	TS 9720
	500 mL’lik, sızdırmaz kapaklı cam veya plastik şişe
	500 mL
	

	Türbin Yakitlari 

(Jet A, Jet A1, Jet B)  


	TS 8036

	1 L’lik, sızdırmaz kapaklı cam şişe
	1 Litre
	

	Yakıt Nafta 
	TS 13207
	1 L’lik, sızdırmaz kapaklı cam şişe
	1 Litre
	Buhar Basıncı analizi talep edildiğinde şişenin en az %80 doluluk oranında olması gereklidir.


Diğer Numuneler: 

	Numune Türü
	Açıklama

	Cinsi Belirsiz Numuneler, Piroliz Yağı
	Talep edilecek analize göre numune miktari değişeceğinden bilgi almak için petrol@metu.edu.tr adresinden iletişime geçiniz.

	Atık Su, Su
	Talep edilen analizlere bağlı olarak numunenin koruma şartları, miktarı ve getirileceği numune kabı değiştiğinden bilgi almak için petrol@metu.edu.tr adresinden iletişime geçiniz.
Bu numunelerdeki koruma ve saklam aşartları için Numune Alma Prosedürü’nde ki (P73) Numune Koruma ve Saklama Şartları Tablosu’na bakınız.

	Katı Atık
	

	Toprak
	


NUMUNE KABUL İÇİN GEREKENLER:
· Talep Yazısı: Numune sayısını, cinsini ve ne tür analizler istendiğini belirten bir yazıdır.
· Numune Alma Tutanağı: Numuneyi alan kişiler tarafından doldurulan ve numune hakkındaki bilgileri içeren bir tutanaktır. Tutanaktaki ve numune kabı üzerindeki bilgilerin birbirine uymaması halinde gerekli düzeltmeler yapılarak numuneyi getiren kişiye paraflatılır. 

· Mühür : EPDK, Mahkeme, Savcılıklar, Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri tarafından getirilen numunelerde numune kabı üzerinde mühür bulunması istenir ve mührün sağlam olup olmadığı kontrol edilir. Mühürle ilgili bilgiler tutanakta belirtilir. 
· Antrepo Beyannamesi: Gümrük Müdürlükleri tarafından gönderilen numunelerde numunenin  hangi ülkeden geldiğini ve miktarını gösteren gümrük beyannamesidir. 

İSTİSNAİ DURUMLAR:
Aşağıda belirtilen durumlarda numuneler şartlı kabul ile teslim alınabilir. Şartlı Kabul Etiketi doldurularak numune kabı üzerine ve Numune Teslim Alma Tutanağı’nın arkasına yapıştırılır. Şartlı kabul edilmesine neden olan hususlar giderilince analizlere başlanır.

· Numune alma tutanağındaki bilgilerin eksik olması 

· Numune hakkındaki bilgilerin eksik olması

· Numune miktarının talep edilen analizler için yeterli olmaması

· Talep yazısının olmaması

Bu dokümanın çıktısı alınırsa kontrollü doküman özelliğini kaybeder. 
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